成像平面(焦平面)：一般是指成像材料所在的平面或者感應器所在的平面。經過鏡頭聚集在成像平面上，從而形成清晰的照片。

焦距：是指鏡頭距底片的距離。如果焦距合適，景物反射的光通過鏡頭能夠聚集在成像平面上，成為一個點。

曝光：快門打開時，光線透過鏡頭，經過光圈，進入暗室，最後照在成像材料上，這個過程稱為曝光。

曝光量：曝光量是指一次曝光中光線的多少。如果曝光量過低會使得照片顏色發暗，如果曝光量過高會使照片顏色發白，過低或過高都會使照片中的細節丟失。曝光量通常是由光圈值和快門速度共同決定的。

光圈值：光圈通常位於鏡頭的中央，它是一個環形，由鏡頭內的葉片控制圓孔的開口大小。

快門速度：是指快門打開的時間，如果快門速度越慢，打開的時間越長，光透進的越多，使得曝光量增加，反之亦然。如果被攝物是移動的物體，則需要較快的快門速度。

景深：指照片中景物都能清晰顯示的前後距離，在風景照片中要求景深大，較小的焦距能獲得較大的景深。